# การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง USB

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต USB

- ก่อนการติดตั้ง
- กำลังติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ข้อมูลสำคัญ
  - เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ
  - คุณไม่สามารถใช้ Document Monitor เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มที่นี่ได้

## ก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง

เตรียมโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

- เมื่อใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์ที่บันทึกไว้ในซีดีรอม ให้เตรียมซีดีรอมสำหรับการใช้งาน
- เมื่อต้องการใช้โปรแกรมควบคุมการพิมพ์นอกเหนือจากที่ได้บันทึกไว้ในซีดีรอม ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจาก หน้าดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมของ Fuji Xerox Co., Ltd.

ข้อมูลสำคัญ
  ในการที่จะเปิดหน้าดาวน์โหลดของ Fuji Xerox Co., Ltd. ผู้ใช้จำเป็นต้องสามารถต่อเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเหล่านี้ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่

ย้อนกลับด้านบน

## กำลังติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนนี้มี 3 ขั้นตอน

1. คลิก [โปรแกรมควบคุมการแฟกซ์/พิมพ์] บนแท็บ [Main] บน Driver CD Kit

   Driver Installation Tool จะถูกเปิดใช้งานและหน้าจอ [Driver Installation Tool - การตั้งค่า] จะปรากฏขึ้น

2. เลือก [การตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB แบบเฉพาะตัว]

   หน้าจอ [การเชื่อมต่อสาย USB] จะปรากฏขึ้น

3. ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอและทำการติดตั้ง

ย้อนกลับด้านบน