อภิธานศัพท์

2 หน้า
  พิมพ์ข้อมูล 2 หน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

A3
  กระดาษขนาด 420 x 297 มม.

A4
  กระดาษขนาด 297 x 210 มม.

A5
  กระดาษขนาด 210 x 148 มม.

ACK
  คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเครื่องพร้อมที่จะรับข้อมูลจากอุปกรณ์ของโฮสต์หรือได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว

B4
  กระดาษขนาด 364 x 257 มม.

B5
  กระดาษขนาด 257 x 182 มม.

CMYK
  เป็นวิธีการแสดงสีสำหรับการพิมพ์สี
  แบ่งออกเป็น C (สีฟ้า), M (สีม่วงมาเจนต้า), Y (สีเหลือง) และ K (สีดำ) และการพิมพ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยการพิมพ์สีต่างๆ เหล่านี้ซ้อนกันสี่สี

CPI
  เป็นตัวย่อของคำว่าอักขระต่อนิ้ว (Character Per Inch) หมายถึงจำนวนของอักขระที่สามารถพิมพ์ได้ภายในความกว้างหนึ่งนิ้ว
  เป็นหน่วยของการวัดความกว้างของอักขระ

CR
  เป็นตัวย่อของคำว่า Carriage Return หรือขึ้นบรรทัดใหม่

Cu
  เป็นขนาดทางกายภาพ (โดยรวม) ของขนาดกระดาษเดิมที่กำหนดไว้ แต่ได้กลายเป็นค่าที่ตั้งไว้สำหรับการพิมพ์ภายในพื้นที่การพิมพ์ของกระดาษที่ส่งออก

DPI
  เป็นตัวย่อของคำว่าจุดต่อนิ้ว (Dot Per Inch) หมายถึงจำนวนของจุดที่สามารถพิมพ์ได้ภายในความกว้างหนึ่งนิ้ว (25.4 มม.) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการกำหนดความละเอียด

Fi
  เป็นค่าสำหรับการพิมพ์ในแฟคเตอร์การคูณแบบตายตัวชนิดหนึ่ง
  แฟคเตอร์การคูณเป็นแฟคเตอร์ที่คำนวณโดยอัตโนมัติจากขนาดเดิมที่ตั้งไว้และขนาดกระดาษ เพื่อให้พื้นที่การพิมพ์ของขนาดเดิมได้รับการพิมพ์ภายในพื้นที่การพิมพ์ของกระดาษที่ส่งออก

Folio
  กระดาษขนาด 13 x 8.5 นิ้ว (330 x 216 มม.) นอกจากนี้ยังเรียกว่าตรงตามกฎหมายของรัฐ

Fr
  เป็นค่าสำหรับการพิมพ์ในแฟคเตอร์การคูณทุกค่า

ICM
  เป็นตัวย่อของคำว่าการเทียบสีของรูป (Image Color Matching) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการสีที่นำมาใช้ใน Windows ทำหน้าที่ปรับความแตกต่างของสีอุปกรณ์เพื่อให้สีบนหน้าจอและสีที่ส่งออกทางเครื่องพิมพ์มีลักษณะที่เหมือนกัน

LED
  เป็นตัวย่อของคำว่าไดโอดเปล่งแสง (Light Emitted Diode)

Ledger
  กระดาษขนาด 17 x 11 นิ้ว (432 x 279 มม.) นอกจากนี้ยังเรียกว่า Double Letter

Legal
  กระดาษขนาด 14 x 8.5 นิ้ว (356 x 216 มม.) นอกจากนี้ยังเรียกว่า Legal

Letter
  กระดาษขนาด 11 x 8.5 นิ้ว (279 x 216 มม.)

LPR
  เป็นคำสั่งสำหรับการถ่ายโอนไฟล์และการพิมพ์ไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ระบุ

Microsoft Windows Network
  เป็นโปรโตคอลเครือข่ายสำหรับบริการไฟล์และการพิมพ์ เครือข่ายนี้จะใช้ SMB

NDS (Novell Directory Service)
  เป็นบริการจัดการไดเร็กทอรีที่สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องที่มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถจัดระเบียบและกำหนดมาตรฐานทรัพยากรต่างๆ ภายในลำดับชั้นได้ เช่น ข้อมูลบัญชี ชื่อการบริการ และข้อมูลการบริการ เป็นต้น

RAM
  เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

ROM
  เป็นตัวย่อของคำว่าหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (Read Only Memory) และเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำสำหรับการอ่านข้อมูลโดยเฉพาะ

กระดาษตัด
  หมายถึงกระดาษที่มีขนาดตายตัว เช่น A4 และ B5

การควบคุม DTR
  เป็นตัวย่อของคำว่า Data Terminal Ready เป็นสัญญาณผ่านทางการแจ้งเตือนฮาร์ดแวร์เพื่อแจ้งว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะรับข้อมูลจากอุปกรณ์โฮสต์

การควบคุม Xon-Xoff
  เป็นการควบคุมการไหลของซอฟต์แวร์ เป็นฟังก์ชันที่ส่งข้อมูลหรือหยุดการส่งข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับขนาดบัฟเฟอร์ในด้านที่รับข้อมูล

การจำลอง
  เป็นกระบวนการของคอมพิวเตอร์ที่พยายามให้ได้ผลการพิมพ์ที่เหมือนกันกับเครื่องพิมพ์อื่นๆ โหมดนี้หมายถึง "โหมดการจำลอง"

การเชื่อมต่อแบบขนาน
  เป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับการส่งข้อมูลแบบมัลติบิตในเวลาเดียวกัน พอร์ตแบบขนานของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า พอร์ต LPT

การเชื่อมต่อแบบอนุกรม
  เป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลครั้งละหนึ่งบิตอย่างต่อเนื่อง พอร์ตแบบอนุกรมของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า พอร์ต COM

การ์ดอินเทอร์เฟซเครือข่าย
  เป็นการ์ดส่วนขยายสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย

การตรวจสอบพาริตี้
  เป็นการตรวจสอบเพื่อหาว่าได้ส่งและรับข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่

การปรับภาพ
  ฟังก์ชันนี้จะปรับปรุงความละเอียดจำลองเพื่อที่จะลดความหยาบและปรับขอบสีดำให้เรียบขึ้น

การปรับมาตราส่วน
  ขยายหรือลดขนาดที่ป้อนเข้า (ขนาดเดิม) เพื่อให้ตรงกับขนาดที่ส่งออก (ขนาดกระดาษ)

ความละเอียด
  หมายถึงคุณภาพของภาพ แสดงถึงจำนวนจุดที่สามารถแสดงได้ภายในพื้นที่ความกว้างหนึ่งนิ้ว (dpi) ยิ่งตัวเลขสูงขึ้น คุณภาพของภาพก็ยิ่งดีขึ้น

ค่าเริ่มต้น
  หมายถึงค่าที่ตั้งจากโรงงานหรือค่ารีเซ็ตสำหรับการเริ่มต้นหน่วยความจำ NV

คิว
  เมื่อมีการรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่กำหนด ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวในคิวการพิมพ์

เครื่องพิมพ์เครือข่าย
  เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันโดยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลายเครื่องบนเครือข่าย

เครื่องพิมพ์ท้องถิ่น
  หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกใช้ในลักษณะตรงกันข้ามกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
  หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายและใช้ร่วมกันโดยลูกข่ายหลายเครื่อง ในทางกลับกัน เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อในแบบท้องถิ่นกับลูกข่ายเรียกว่าเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

งาน
  หมายถึงคำขอการพิมพ์โดยผู้ใช้

ชื่อโฮสต์
  เป็นชื่อของเครื่องบนเครือข่าย โดยเฉพาะในกรณีของเครือข่าย TCP/IP ถ้าใช้ชื่อโฮสต์ ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP

ซับเน็ต
  เป็นเครือข่ายขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครือข่ายขนาดใหญ่

ซับเน็ตมาสก์
  ในการเชื่อมต่อ TCP/IP ขอบเขตของที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับเครื่องจะถูกจำกัดเมื่อเครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นเครือข่ายที่เล็กลง (เรียกว่าซับเน็ต) ในกรณีนี้ แต่ละเครือข่ายที่ถูกแบ่งออกไปจะเรียกว่า ซับเน็ตมาสก์

เซิร์ฟเวอร์ (คอมพิวเตอร์)
  บนเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมบริการที่จะถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดการไฟล์ที่ใช้ร่วมกันเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ที่จัดการเครื่องพิมพ์เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

เซิร์ฟเวอร์หลัก
  เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการผู้ใช้และข้อมูลความปลอดภัยบนเครือข่ายและการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

โดเมน
  หมายถึงหน่วยการจัดการภายในสภาพแวดล้อมเครือข่าย

ตำแหน่งการปรับมาตราส่วน
  เป็นตำแหน่งขีดจำกัดสำหรับการระบุขอบเขตของพล็อตเตอร์

ทรานสปอร์ต
  เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่ง (ข้อตกลง) สำหรับการส่งข้อมูลในเครือข่าย

ที่อยู่ IP
  เป็นที่อยู่บนเครือข่ายที่ใช้โดยโปรโตคอล TCP/IP และถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ที่อยู่ IP แสดงด้วยค่าทศนิยมสี่ชุดระหว่าง 0 ถึง 255 และคั่นด้วยเครื่องหมายจุด ตัวอย่างเช่น "123.123.123.123"

ที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้น
  ในระบบเครือข่าย ลิงค์สำหรับการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายต่างๆ (ซับเน็ตที่แตกต่างกัน เป็นต้น) จะเรียกว่าเป็นเกตเวย์ การส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายที่เหมาะสมสามารถทำได้โดยการระบุเกตเวย์เริ่มต้น

บัฟเฟอร์
  หมายถึงตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราวสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์โฮสต์

บัฟเฟอร์รับข้อมูล
  บัฟเฟอร์เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์โฮสต์ชั่วคราว อุปกรณ์โฮสต์สามารถปลดออกได้ก่อนเวลา ถ้าขนาดหน่วยความจำของบัฟเฟอร์รับข้อมูลเพิ่มขึ้น

บัฟเฟอร์หน้าการพิมพ์
  เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลการพิมพ์ได้

โปรแกรมควบคุมการพิมพ์
  เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

โปรโตคอล
  เป็นชุดของกฎสำหรับการควบคุมการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

โปรโตคอล TCP/IP
  เป็นตัวย่อของคำว่า Transmission Control Protocol/Internet Protocol เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต

ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่ากัน
  หมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการเครือข่ายและผู้ใช้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

แผงอินเทอร์เฟซ
  เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

พื้นที่การพิมพ์
  หมายถึงพื้นที่ที่พิมพ์ได้จริงบนกระดาษแผ่นเดียว

พื้นที่คลิปแข็ง
  หมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษซึ่งสามารถทำการพิมพ์ (วาดภาพ) ได้

ไม่ว่าง
  คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์โฮสต์ได้

รีจิสทรี
  ใน Windows นี่เป็นฐานข้อมูลสำหรับการควบคุมส่วนกลางของข้อมูลการติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งค่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไปจนถึงการตั้งค่าแอพพลิเคชัน

ลำดับ
  หมายถึงความราบเรียบระหว่างสีต่างๆ ตัวเลขลำดับจะแสดงตัวเลขของขั้นตอนในลำดับ ยิ่งตัวเลขสูงขึ้น ความราบเรียบระหว่างสีต่างๆ ก็ยิ่งมากขึ้น

ลูกข่าย (คอมพิวเตอร์)
  บนเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมบริการที่จะใช้โดยคอมพิวเตอร์อื่นๆ คอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้สำหรับเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นี้เรียกว่า "ลูกข่าย"

เวิร์กกรุ๊ป
  เป็นโหมดเครือข่ายที่ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ (เช่น ดิสก์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น) ของลูกข่ายแต่ละตัวในเครือข่าย การทำงานของเวิร์กกรุ๊ปนี้เป็นคุณลักษณะมาตรฐานของ Microsoft Windows

หน่วยความจำ NV
  เป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนซึ่งช่วยให้สามารถเก็บรักษาการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ไว้ได้แม้เมื่อปิดสวิตช์ไฟ

หน้าจอ
  หมายถึงจุดสำหรับการแสดงความเข้มของวัตถุที่จะพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ แถวหรือบรรทัดของจุดในระหว่างการพิมพ์เรียกว่าบรรทัดของหน้าจอ ลำดับที่สามารถแสดงได้จะขึ้นอยู่กับบรรทัดบนหน้าจอ

หน้าเริ่มต้น
  หมายถึงผลลัพธ์การพิมพ์ที่ได้รับหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์หรือเมื่อระบบได้รับการรีเซ็ตแล้ว ผู้ใช้สามารถค้นหาเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์บนหน้าเริ่มต้นนี้

อักขระ ANK
  อักขระเหล่านี้จะแสดงเป็นรหัสหนึ่งไบต์ของ A(ตัวอักษร)/N(ตัวเลข)/K(คานะ)

ย้อนกลับด้านบน