# การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการพิมพ์โดยตรง จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

- บริการและโปรโตคอลที่ต้องการ
- ขั้นตอนการกำหนดค่า

หมายเหตุ
  - Windows® 8 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows® 8.1 ด้วย
  - Windows Server® 2012 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows Server® 2012 R2 ด้วย

## บริการและโปรโตคอลที่ต้องการ

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่เลือกมีบริการและโปรโตคอลที่ต้องการ บริการและโปรโตคอลที่ต้องการมีดังนี้:

- ระบบปฏิบัติการ: Windows® XP หรือ Windows Server® 2003
- โหมดการเชื่อมต่อ: TCP/IP มาตรฐาน
- ลูกข่ายบริการ: -
- โปรโตคอล: อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)

- ระบบปฏิบัติการ: Windows Server® 2008/2008 R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7 หรือ Windows® 8
- โหมดการเชื่อมต่อ: TCP/IP มาตรฐาน
- ลูกข่ายบริการ: -
- โปรโตคอล: อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) (IPv4, IPv6)

หมายเหตุ
  ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง "อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)" เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดูที่เอกสารประกอบของลูกค้าสำหรับ Windows OS และทำการติดตั้ง

ย้อนกลับด้านบน

## ขั้นตอนการกำหนดค่า

มี 8 ขั้นตอน

ข้อมูลสำคัญ
  เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

1. พิมพ์รายการการตั้งค่าระบบจากเครื่องพิมพ
   โปรดดู:
     สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน โปรดดู เอกสารของลูกค้าสำหรับเครื่องพิมพ
   ข้อมูลสำคัญ
     ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการได้รับการพิมพ์แล้ว ที่อยู่บนแผงอินเทอร์เฟซในรายการการตั้งค่าระบบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้โปรแกรมการเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าที่อยู่ IP (โปรดดูส่วนถัดไป)
2. คลิกที่แท็บ [Admin Tools] บน Driver CD Kit

   หน้าจอเมนูย่อยจะปรากฏขึ้น

3. เลือก [เริ่มโปรแกรมการเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าที่อยู่ IP] แล้วคลิกปุ่ม [Start] (เริ่ม)

   โปรแกรมการเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าที่อยู่ IP จะเริ่มทำงาน

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องไว้ เรียบร้อยดีแล้ว จึงคลิก [Next]
5. รายชื่อ IP แอดเดรสและ Mac แอดเดรสที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้เลือกรายการที่ต้องการ และคลิก [Next]
   หมายเหตุ
     หากคุณมี IP แอดเดรสของเครื่องไว้อยู่แล้ว ให้คลิก [Enter IP Address] และป้อน IP แอดเดรสลงในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
6. ดำเนินการตั้งค่าขั้นสูงตามความจำเป็น แล้วจึงคลิก [Next]
7. หลังการยืนยันข้อมูลที่ปรากฏแล้ว ให้คลิก [Apply]

   ระบบจะนำค่าที่กำหนดไว้มาใช้

8. คลิก [Finish] เพื่อออกจากโปรแกรมการเข้าถึงการตั้งค ่าเครื่องพิมพ์ สำหรับการตั้งค่าที่อยู่ IP

   เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะทำการรีสตาร์ทเครื่องโดย อัตโนมัติ

ย้อนกลับด้านบน

จบการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์

ถัดไป ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย