# การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสแกน

โปรแกรมควบคุมการสแกนช่วยให้คุณสามารถจับภาพเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง USB

- สำหรับ Windows® XP, Windows Server® 2003
- สำหรับ Windows Server® 2008/2008 R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7 หรือ Windows® 8

หมายเหตุ
  - Windows® 8 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows® 8.1 ด้วย
  - Windows Server® 2012 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows Server® 2012 R2 ด้วย

ข้อมูลสำคัญ
  - เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ
  - ห้ามเชื่อมต่อสาย USB ล่วงหน้า

## สำหรับ Windows® XP, Windows Server® 2003

มี 9 ขั้นตอน

1. คลิกที่แท็บ [Main] (หน้าหลัก) บนชุดซีดีโปรแกรมควบคุม

   เมนูย่อยจะปรากฏขึ้น

2. คลิกปุ่ม [โปรแกรมควบคุมการสแกน]

   เครื่องมือการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมควบคุมการสแกนจะเริ่มต้น และหน้าจอตัวช่วยสร้างจะปรากฏขึ้น

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและทำการตั้งค่า
   ข้อมูลสำคัญ
     เมื่อกล่องโต้ตอบ [การติดตั้งซอฟต์แวร์] (Software Installation) ปรากฏขึ้น ให้คลิก [ดำเนินการต่อหรือไม่] (Continue Anyway)
     อย่าคลิก [หยุดการติดตั้ง] (Stop Installation)
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเครื่องพิมพ์
5. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ USB ของคอมพิวเตอร์

   กล่องโต้ตอบ [ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่] (Found New Hardware Wizard) จะปรากฏขึ้น

6. เลือก [ไม่ ไม่ใช่ครั้งนี้] (No, not this time) บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นสำหรับการอัพเดต Windows จากนั้นคลิก [ถัดไป] (Next)
7. เลือก [ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ (แนะนำ)] (Install the software automatically (Recommended)) แล้วคลิก [ถัดไป] (Next)

   กล่องโต้ตอบ [การติดตั้งฮาร์ดแวร์] (Hardware Installation) จะปรากฏขึ้น

8. คลิก [ดำเนินการต่อหรือไม่] (Continue Anyway)
   ข้อมูลสำคัญ
     อย่าคลิก [หยุดการติดตั้ง] (Stop Installation)
9. คลิก [เสร็จสิ้น] (Finish)

   การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบ [ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่] (Found New Hardware Wizard) อาจปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ได้
     เมื่อกล่องโต้ตอบ [ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่] (Found New Hardware Wizard) ปรากฏขึ้น ให้คลิก [ยกเลิก] (Cancel)

ย้อนกลับด้านบน

## สำหรับ Windows Server® 2008/2008 R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7 หรือ Windows® 8

มี 5 ขั้นตอน

1. คลิกที่แท็บ [Main] (หน้าหลัก) บนชุดซีดีโปรแกรมควบคุม

   เมนูย่อยจะปรากฏขึ้น

2. คลิกปุ่ม [โปรแกรมควบคุมการสแกน]

   เครื่องมือการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมควบคุมการสแกนจะเริ่มต้น และหน้าจอตัวช่วยสร้างจะปรากฏขึ้น

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและทำการตั้งค่า
   ข้อมูลสำคัญ
     เมื่อกล่องโต้ตอบ [การรักษาความปลอดภัยของ Windows] ปรากฏขึ้น ให้คลิก [ติดตั้ง]
     อย่าคลิก [ไม่ติดตั้ง]
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเครื่องพิมพ์
5. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ USB ของคอมพิวเตอร์

   การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

   หมายเหตุ
     สำหรับ Windows Vista® และ Windows Server® 2008
     กล่องโต้ตอบ [ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่] อาจปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ได้
     เมื่อกล่องโต้ตอบ [ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่] ปรากฏขึ้น ให้คลิก [ยกเลิก]

ย้อนกลับด้านบน