# การติดตั้งเครื่องพิมพ์หลายเครื่องที่เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่าย TCP/IP (LPD) โดยอัตโนมัติ

ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านทาง TCP/IP (LPD, Port9100)

สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันได้ที่นี่ เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP (LPD, Port9100) ไปยังซับเน็ตเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้จะถูกค้นหาโดยอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่ค้นพบ

- ก่อนการติดตั้ง
- การเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
- การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว
- การตั้งค่าสำหรับ Port9100

หมายเหตุ
  - Windows® 8 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows® 8.1 ด้วย
  - Windows Server® 2012 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows Server® 2012 R2 ด้วย

## ก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง:

### ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ต้องการสำหรับการเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้ได้รับการตั้งค่าแล้ว

สภาพแวดล้อมเครือข่ายควรจะต้องเป็นดังต่อไปนี้:

- ระบบปฏิบัติการ: Windows® XP หรือ Windows Server® 2003
- โหมดการเชื่อมต่อ: พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน, Port9100
- ลูกข่ายบริการ: -
- โปรโตคอล: อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)

- ระบบปฏิบัติการ: Windows Server® 2008/2008 R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7 หรือ Windows® 8
- โหมดการเชื่อมต่อ: พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน, Port9100
- ลูกข่ายบริการ: -
- โปรโตคอล: อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) (IPv4, IPv6)

หมายเหตุ
  ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง "อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)" เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดูที่เอกสารประกอบของลูกค้าสำหรับ Windows OS และทำการติดตั้ง

### ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันสิ่งต่อไปนี้:

- ก. เครื่องพิมพ์เป้าหมายถูกเชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP และเปิดใช้งานเอเจนต์ SNMP (UDP) แล้ว
- ข. เครื่องพิมพ์เป้าหมายอยู่ในซับเน็ตท้องถิ่น
- ค. มีการระบุที่อยู่ IP ในเครื่องพิมพ์เป้าหมาย

หมายเหตุ
  - การค้นหาอัตโนมัติจะไม่ทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ก. และ ข.
  - ถ้าไม่รู้จักเงื่อนไข ค. จะไม่สามารถระบุเครื่องพิมพ์เป้าหมายได้ เมื่อตรวจพบเครื่องพิมพ์ชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งเครื่อง (ถ้าจำเป็นต้องระบุเครื่องพิมพ์ที่ตรวจพบทั้งหมดสำหรับการพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องทราบที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง)

ย้อนกลับด้านบน

## การเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นเครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากซีดีรอมนี้ และเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์

มี 9 ขั้นตอน

1. เชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตของเครื่องพิมพ์
2. เชื่อมต่อสายเครือข่ายเข้ากับตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์
3. คลิก [โปรแกรมควบคุมการแฟกซ์/พิมพ์] ในแท็บ [Main] (หน้าหลัก) บนชุดซีดีโปรแกรมควบคุม

   เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจะทำงาน และหน้าจอ [Driver Installation Tool - การตั้งค่า] (เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุม - การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น

4. คลิก [การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย (มาตรฐาน)]

   หน้าจอ [Driver Installation Tool - เลือกเครื่องพิมพ์] (เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุม - เลือกเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น

   ระบบจะค้นหาเครื่องพิมพ์ในซับเน็ตเดียวกันและที่เชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP หรือ LPD และแสดงผลในรายการ [พบเครื่องพิมพ์แล้ว]

5. ในรายการ [พบเครื่องพิมพ์แล้ว] ให้ระบุรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณด้วยเครื่องหมายถูก แล้วคลิก [ถัดไป]

   หน้าจอ [ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์] จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     - ถ้าไม่พบเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งาน ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
       - ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์
       - มีการเปิดใช้งานพอร์ต SNMP (UDP) แล้ว
       ถ้ารู้ข้อมูลด้านบนแล้วและยังไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้คลิก [ย้อนกลับ] จากนั้นเลือก [กำหนดเอง] เพื่อทำการตั้งค่าต่อไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำการตั้งค่าแบบกำหนดเอง โปรดดู "การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่าย TCP/IP (LPD)"
     - คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง
     - ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์และที่อยู่ IP ที่แสดงขึ้น แล้วเลือกเครื่องพิมพ์เป้าหมาย
6. อ่านเนื้อหาของข้อตกลงแล้วเลือก [ใช่] หากคุณเห็นด้วย แล้วคลิก [ติดตั้ง]

   การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

   กราฟิกของเครื่องพิมพ์ รุ่นของเครื่องพิมพ์ และที่อยู่ของเครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้น

   หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าจอ [การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์] จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     ถ้าข้อความ "ไม่สามารถค้นพบตัวเลือกอุปกรณ์" แสดงขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุตัวเลือกหลังจากการติดตั้ง ใน Windows ให้คลิก [เริ่ม] - [การตั้งค่า] - [เครื่องพิมพ์] (สำหรับ Windows® XP หรือ Windows Server® 2003 คลิก [เริ่ม] (Start) - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] (Printer and Fax)) แล้วเปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ จากนั้นระบุตัวเลือกในแท็บ [เครื่องพิมพ์] (Printer) สำหรับ Windows Server® 2008 คลิก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครื่องพิมพ์] สำหรับ Windows Vista® คลิก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์] คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ แล้วเลือก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ] - [คุณสมบัติ] ในกล่องโต้ตอบ [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] ให้คลิก [ดําเนินการต่อ] ในกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] ให้ระบุตัวเลือกในแท็บ [เครื่องพิมพ์] สำสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก โปรดดู เอกสารของลูกค้าสำหรับเครื่องพิมพ์ สำหรับ Windows® 7 หรือ Windows Server® 2008 R2 คลิก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] คลิกขวาที่โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ แล้วเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] ระบุตัวเลือกในแท็บ [ตัวเลือก] ในกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] ที่ปรากฏขึ้น สำหรับ Windows® 8, Windows Server® 2012 คลิก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] คลิกขวาที่โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ แล้วเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์] ระบุตัวเลือกในแท็บ [ตัวเลือก] ในกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] ที่ปรากฏขึ้น
7. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มจากรายการ [ติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว] แล้วคลิก [หน้าทดสอบ]

   เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทดสอบ

   หมายเหตุ
     - เครื่องพิมพ์ที่เลือกใน [การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น] จะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
     - หากมีการเลือกไว้เพียงเครื่องพิมพ์เดียวใน [เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้] เครื่องพิมพ์นี้จะกลายเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคลิก [ตั้งค่าการใช้ร่วมกัน]
     - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์บนหน้าจอที่แสดงขึ้นหลังจากเลือก [เปลี่ยนชื่อ]
     - ถ้ามีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียวที่เลือกไว้ภายใต้ [ติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว] คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์นี้บนหน้าจอที่แสดงขึ้นหลังจากเลือก [คุณสมบัติ]
     - คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตั้งค่าด้วยการเลือก [กำหนดลักษณะการพิมพ์] และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
     - คุณสามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นๆ ต่อไปด้วยการคลิก [เริ่มอีกครั้ง] เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
8. คลิก [เสร็จสิ้น]

   ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น

9. คลิก [Yes] (ใช่)

   การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ย้อนกลับด้านบน

## การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าได้สร้างไอคอนเครื่องพิมพ์แล้ว

- สำหรับ Windows® XP หรือ Windows Server® 2003 ให้เลือก [เริ่ม] - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร]
- สำหรับ Windows Server® 2008 ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows Vista® ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 7 หรือ Windows Server® 2008 R2 ให้เลือก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 8 หรือ Windows Server® 2012 ให้เลือก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ระบุอยู่ในโฟลเดอร์หรือไม่

ย้อนกลับด้านบน

## การตั้งค่าสำหรับ Port9100

สามารถดำเนินการพิมพ์ได้โดยใช้ Port9100

- Windows® XP หรือ Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008 หรือ Windows Vista®
- Windows Server® 2008 R2 / 2012, Windows® 7 หรือ Windows® 8

### Windows® XP หรือ Windows Server® 2003

มี 8 ขั้นตอน

1. ใน Windows คลิก [เริ่ม] - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร]

   หน้าต่าง [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] จะปรากฏขึ้น

2. เลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ จากนั้นคลิก [คุณสมบัติ] จากเมนู [แฟ้ม]

   กล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] จะปรากฏขึ้น

3. คลิกแท็บ [พอร์ต]
4. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มจาก [พิมพ์ไปยังพอร์ตต่อไปนี้] แล้วคลิก [กำหนดค่าพอร์ต]
5. หลังจากที่คุณเลือก [Raw] ใน [Protocol] ให้ตรวจสอบค่าของ [Port Number] ใน [Raw Settings] แล้วคลิก [ตกลง]
   ข้อมูลสำคัญ
     ค่าของหมายเลขพอร์ตต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่าย โปรดดู เอกสารของลูกค้าสำหรับเครื่องพิมพ์
6. คลิก [พิมพ์หน้าทดสอบ] ในแท็บ [ทั่วไป]

   กล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าหน้าทดสอบได้พิมพ์อย่างถูกต้องแล้วจะปรากฏขึ้น

7. ตรวจสอบผลการพิมพ์และถ้าได้ทำการพิมพ์อย่างถูกต้อง คลิก [ตกลง]
8. คลิก [ปิด] บนกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ]

ย้อนกลับด้านบน

### Windows Server® 2008 หรือ Windows Vista®

ส่วนนี้จะใช้ Windows Vista® เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายวิธีทำการตั้งค่า

มี 9 ขั้นตอน

1. ใน Windows คลิก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์]
   - สำหรับ Windows Server® 2008: คลิก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครื่องพิมพ์]

   หน้าต่าง [เครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ แล้วเลือก [เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ] - [คุณสมบัติ]

   หน้าต่าง [การควบคุมบัญชีผู้ใช้] จะปรากฏขึ้น

3. คลิก [ดําเนินการต่อ]

   กล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] จะปรากฏขึ้น

4. คลิกแท็บ [พอร์ต]
5. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มจาก [พิมพ์ไปยังพอร์ตต่อไปนี้] แล้วคลิก [กำหนดค่าพอร์ต]
6. หลังจากที่คุณเลือก [Raw] ใน [โพรโทคอล] ให้ตรวจสอบค่าของ [หมายเลขพอร์ต] ใน [การตั้งค่า Raw] แล้วคลิก [ตกลง]
   ข้อมูลสำคัญ
     ค่าของหมายเลขพอร์ตต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่าย โปรดดู เอกสารของลูกค้าสำหรับเครื่องพิมพ์
7. คลิก [พิมพ์หน้าทดสอบ] ในแท็บ [ทั่วไป]

   กล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าหน้าทดสอบได้พิมพ์อย่างถูกต้องแล้วจะปรากฏขึ้น

8. ตรวจสอบผลการพิมพ์และถ้าได้ทำการพิมพ์อย่างถูกต้อง คลิก [ปิด]
9. คลิก [ปิด] บนกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ]

ย้อนกลับด้านบน

### Windows Server® 2008 R2 / 2012, Windows® 7 หรือ Windows® 8

มี 8 ขั้นตอน

1. เลือก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
   - สำหรับ Windows® 8 หรือ Windows Server® 2012: เลือก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

   หน้าต่าง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

2. คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ แล้วเลือก [คุณสมบัติเครื่องพิมพ์]

   กล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ] จะปรากฏขึ้น

3. คลิกแท็บ [พอร์ต]
4. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มจาก [พิมพ์ไปยังพอร์ตต่อไปนี้] แล้วคลิก [กำหนดค่าพอร์ต]
5. หลังจากที่คุณเลือก [Raw] ใน [โพรโทคอล] ให้ตรวจสอบค่าของ [หมายเลขพอร์ต] ใน [การตั้งค่า Raw] แล้วคลิก [ตกลง]
   ข้อมูลสำคัญ
     ค่าของหมายเลขพอร์ตต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่าย โปรดดู เอกสารของลูกค้าสำหรับเครื่องพิมพ์
6. คลิก [พิมพ์หน้าทดสอบ] ในแท็บ [ทั่วไป]

   กล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าหน้าทดสอบได้พิมพ์อย่างถูกต้องแล้วจะปรากฏขึ้น

7. ตรวจสอบผลการพิมพ์และถ้าได้ทำการพิมพ์อย่างถูกต้อง คลิก [ปิด]
8. คลิก [ปิด] บนกล่องโต้ตอบ [คุณสมบัติ]

ย้อนกลับด้านบน

จบการเตรียมเครื่องพิมพ์