# การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย IPP (Internet Printing Protocol)

- ก่อนการติดตั้ง
- การสื่อสารการเข้ารหัส SSL
- การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว

ข้อมูลสำคัญ
  คุณไม่สามารถใช้ Driver Installation Tool ในซีดีรอมแผ่นนี้เพื่อระบุการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] ของ Windows

หมายเหตุ
  - Windows® 8 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows® 8.1 ด้วย
  - Windows Server® 2012 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows Server® 2012 R2 ด้วย

## ก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง

### ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ต้องการสำหรับการเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้ได้รับการตั้งค่าแล้ว

สภาพแวดล้อมเครือข่ายควรจะต้องเป็นดังต่อไปนี้

- ระบบปฏิบัติการ: Windows® XP หรือ Windows Server® 2003
- โหมดการเชื่อมต่อ: พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน
- ลูกข่ายบริการ: -
- โพรโทคอล: อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)

- ระบบปฏิบัติการ: Windows Server® 2008/2008 R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7 or Windows® 8
- โหมดการเชื่อมต่อ: พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน
- ลูกข่ายบริการ: -
- โพรโทคอล: อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP) (IPv4, IPv6)

หมายเหตุ
  ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะใช้โพรโทคอล TCP/IP:
  - ตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้ง [Internet Protocol (TCP/IP)] ในคอมพิวเตอร์ที่เลือกแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดดูที่เอกสารประกอบของลูกค้าสำหรับ Windows OS และทำการติดตั้ง
  - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้" อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามระบุปลายทางการพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน proxy server ในกรณีนี้ ใน Windows ให้เลือก [เริ่ม] - [การตั้งค่า] - [แผงควบคุม] (สำหรับ Windows® XP หรือ Windows Server® 2003 ให้เลือก [เริ่ม] (Start) - [แผงควบคุม] (Control Panel) สำหรับ Windows Server® 2008/2008 R2, Windows Vista® หรือ Windows® 7 ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] สำหรับ Windows® 8 หรือ Windows Server® 2012 ให้เลือก [แผงควบคุม] - [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]) ใน [ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต] เลือกว่าจะไม่ใช้ Proxy Server สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีระบุการตั้งค่า โปรดดูที่เอกสารของลูกค้าสำหรับ Windows OS

### ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อยืนยันสิ่งต่อไปนี้:

- ก. เครื่องพิมพ์เป้าหมายเชื่อมต่อผ่านทาง TCP/IP และเปิดใช้งานพอร์ต IPP แล้ว
- ข. มีการระบุ IP แอดเดรสในเครื่องพิมพ์
- ค. ชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์เป้าหมาย

ย้อนกลับด้านบน

## การสื่อสารการเข้ารหัส SSL

ในการดำเนินการสื่อสารการเข้ารหัส SSL จะต้องระบุการตั้งค่าต่อไปนี้บนเครื่องพิมพ์ ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์

1. เริ่มใช้งานพอร์ต IPP และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
2. สร้างการยืนยันตัวตน
3. เปิดใช้งาน HTTPS

การตั้งค่าจะถูกระบุโดยใช้ CentreWare Internet Services สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์รุ่นนี้

ข้อมูลสำคัญ
  - จะไม่สามารถทำการพิมพ์โดยใช้ SSL ผ่านเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้ โดยจะสามารถใช้ได้เมื่อสภาพแวดล้อมการตั้งค่า อนุญาตให้ทำการสื่อสารโดยตรงได้ด้วย TCP/IP ที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้
    TrustMarkingBasic / TrustMarking (ซอฟต์แวร์จะแยกจำหน่ายต่างหาก)

## การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์ ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันตามแต่ละระบบปฏิบัติการ โปรดดูขั้นตอนที่ตรงตามระบบปฏิบัติการของคุณ

- Windows® XP
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Vista®
- Windows® 7, Windows Server® 2008 R2
- Windows® 8, Windows Server® 2012

### Windows® XP

มี 10 ขั้นตอน

1. ใน Windows ให้เลือก [เริ่ม] - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร]

   หน้าต่าง [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] จะปรากฏขึ้น

2. คลิก [ติดตั้งเครื่องพิมพ์] ใน [งานของเครื่องพิมพ์]

   ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

3. คลิก [ถัดไป]

   หน้าต่าง [เครื่องพิมพ์เฉพาะที่หรือเครื่องพิมพ์เครือข่าย] จะปรากฏขึ้น

4. เลือก [เครื่องพิมพ์เครือข่าย หรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่น] และคลิก [ถัดไป]

   หน้าต่าง [ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

5. เลือก [เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ต บ้าน หรือเครือข่ายบริษัท] จากนั้นป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแก้ไข [URL] แล้วคลิก [ถัดไป]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

6. คลิก [มีดิสก์]

   หน้าจอ [ติดตั้งจากดิสก์] จะปรากฏขึ้น

7. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [ตกลง]

   สำหรับ Windows® XP:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows® XP x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
8. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [ตกลง]

   การคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นจะเริ่มขึ้น หน้าต่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบที่มีข้อความ "ไม่พบลายเซ็นดิจิตอล" จะปรากฏขึ้น คลิก [ใช่] เพื่อทำการติดตั้งต่อ
9. เลือก [ใช่] เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากไม่ ให้เลือก [ไม่] แล้วคลิก [ถัดไป]

   หน้าต่าง [เสร็จสิ้นตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

10. คลิก [เสร็จสิ้น]

    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Windows Server® 2003

มี 10 ขั้นตอน

1. ใน [Windows] ให้เลือก [Start] - [Printers and Faxes]

   หน้าต่าง [Printers and Faxes] จะปรากฏขึ้น

2. ดับเบิลคลิกที่ [Add Printer]

   ตัวช่วยสร้าง [Add Printer] จะปรากฏขึ้น

3. คลิก [Next]

   หน้าต่าง [Local Printer or Internet Printer] จะปรากฏขึ้น

4. เลือก [A network printer, or a printer attached to another computer] และคลิก [Next]

   หน้าต่าง [Printer Specification] จะปรากฏขึ้น

5. เลือก [Connect to Internet, Home or Company Network Printer] จากนั้นป้อน URL ต่อไปนี้ลงในช่องแก้ไข [URL] แล้วคลิก [Next]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

6. คลิก [Have Disk]

   หน้าจอ [Install from Floppy Disk] จะปรากฏขึ้น

7. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [OK]

   สำหรับ Windows Server® 2003:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows Server® 2003 x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
8. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [OK]

   การคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นจะเริ่มขึ้น หน้าต่าง [Default Printer Setup] จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบที่มีข้อความ "Digital signature not found" จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes] เพื่อทำการติดตั้งต่อ
9. เลือก [Yes] เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากไม่ ให้เลือก [No] แล้วคลิก [Next]

   หน้าต่าง [Add Printer Wizard Completion] จะปรากฏขึ้น

10. คลิก [Finish]

    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Windows Server® 2008

มี 11 ขั้นตอน

1. ใน Windows ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม]

   หน้าต่าง [แผงควบคุม] จะปรากฏขึ้น

2. ดับเบิลคลิกที่ [เครื่องพิมพ์]

   หน้าต่าง [เครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

3. คลิกที่ [เพิ่มเครื่องพิมพ์] ใน [เครื่องพิมพ์]

   ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

4. เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบบลูทูธ]
5. เลือก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
6. เลือก [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] ป้อน URL ต่อไปนี้และคลิก [ถัดไป]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

7. คลิก [มีดิสก์]

   หน้าจอ [ติดตั้งจากดิสก์] จะปรากฏขึ้น

8. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [ตกลง]

   สำหรับ Windows Server® 2008:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows Server® 2008 x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
9. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [ตกลง]

   การคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นจะเริ่มขึ้น หน้าต่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบที่มีข้อความ "ไม่พบลายเซ็นดิจิตอล" จะปรากฏขึ้น คลิก [ใช่] เพื่อทำการติดตั้งต่อ
10. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จากนั้นคลิก [ถัดไป] หากไม่ ให้ปล่อยช่องทำเครื่องหมายให้ว่างไว้ จากนั้นคลิก [ถัดไป]

    หน้าต่าง [เสร็จสิ้นตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

11. คลิก [เสร็จสิ้น]

    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Windows Vista®

มี 11 ขั้นตอน

1. ใน Windows ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม]

   หน้าต่าง [แผงควบคุม] จะปรากฏขึ้น

2. เลือก [ฮาร์ดแวร์และเสียง]

   หน้าต่าง [ฮาร์ดแวร์และเสียง] จะปรากฏขึ้น

3. คลิกที่ [เพิ่มเครื่องพิมพ์] ใน [เครื่องพิมพ์]

   ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

4. เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบบลูทูธ]
5. เลือก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
6. เลือก [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] ป้อน URL ต่อไปนี้และคลิก [ถัดไป]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

7. คลิก [มีดิสก์]

   หน้าจอ [ติดตั้งจากดิสก์] จะปรากฏขึ้น

8. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [ตกลง]

   สำหรับ Windows Vista®:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows Vista® x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
9. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [ตกลง]

   การคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นจะเริ่มขึ้น หน้าต่างตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบที่มีข้อความ "ไม่พบลายเซ็นดิจิตอล" จะปรากฏขึ้น คลิก [ใช่] เพื่อทำการติดตั้งต่อ
10. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จากนั้นคลิก [ถัดไป] หากไม่ ให้ปล่อยช่องทำเครื่องหมายให้ว่างไว้ จากนั้นคลิก [ถัดไป]

    หน้าต่าง [เสร็จสิ้นตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

11. คลิก [เสร็จสิ้น]

    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Windows® 7, Windows Server® 2008 R2

มี 11 ขั้นตอน

1. เลือก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

   [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

2. คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์]

   ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

3. เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่าย แบบไร้สาย หรือแบบบลูทูธ]
4. เลือก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
5. เลือก [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] ป้อน URL ต่อไปนี้และคลิก [ถัดไป]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

6. คลิก [มีดิสก์]

   หน้าจอ [ติดตั้งจากดิสก์] จะปรากฏขึ้น

7. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [ตกลง]

   สำหรับ Windows® 7:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows® 7 x64, Windows Server® 2008 R2 x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
8. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [ตกลง]

   หน้าต่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

9. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก [ถัดไป]

   การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์จะเริ่มต้นขึ้น จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมควบคุมร่วมกันหรือไม่

   หมายเหตุ
     กล่องโต้ตอบพร้อมข้อความ "Windows ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้" จะปรากฏขึ้น คลิก [ติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้] เพื่อทำการติดตั้งต่อ
10. เลือกว่าต้องการใช้โปรแกรมควบคุมร่วมกันหรือไม่ จากนั้นคลิก [ถัดไป]

    จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว

11. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จากนั้นคลิก [เสร็จสิ้น] หากไม่ ให้ปล่อยช่องทำเครื่องหมายให้ว่างไว้ จากนั้นคลิก [เสร็จสิ้น]

    การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Windows® 8, Windows Server® 2012

มี 9 ขั้นตอน

1. เลือก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

   หน้าต่าง [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

2. คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์]

   ตัวช่วยสร้าง [เพิ่มเครื่องพิมพ์] จะปรากฏขึ้น

3. เลือก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
4. เลือก [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] ป้อน URL ต่อไปนี้และคลิก [ถัดไป]

   http://(สำหรับ IP แอดเดรสของรุ่นที่เลือก)/ipp

   หน้าจอสำหรับการเลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

5. คลิก [มีดิสก์]

   หน้าจอ [ติดตั้งจากดิสก์] จะปรากฏขึ้น

6. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก [ตกลง]

   สำหรับ Windows® 8:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\Win2000_XP

   สำหรับ Windows® 8 x64, Windows Server® 2012 x64:
   (ชื่อไดรฟ์ซีดีรอม):\Thai\PCL\x64

   หน้าจอสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

   โปรดดู
     หากต้องการตรวจสอบว่ารุ่นของเครื่องสนับสนุน x64 (เวอร์ชั่น 64 บิต) หรือไม่ โปรดดูคู่มือที่ให้มาด้วย
7. เลือกโปรแกรมควบคุมการพิมพ์สำหรับรุ่นของคุณ แล้วคลิก [ถัดไป]

   หน้าต่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

8. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก [ถัดไป]

   การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์จะเริ่มต้นขึ้น จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อระบุว่าได้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว

9. คลิก [เสร็จสิ้น]

   การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ย้อนกลับด้านบน

## การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าได้สร้างไอคอนเครื่องพิมพ์แล้ว

- สำหรับ Windows® XP หรือ Windows Server® 2003 ให้เลือก [เริ่ม] (Start) - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] (Printers and Faxes)
- สำหรับ Windows Server® 2008 ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows Vista® ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 7 หรือ Windows Server® 2008 R2 ให้เลือก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 8 หรือ Windows Server® 2012 ให้เลือก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ระบุอยู่ในโฟลเดอร์หรือไม่

ย้อนกลับด้านบน

จบการเตรียมเครื่องพิมพ์