# การติดตั้งผ่านทางพอร์ตที่มีอยู่

ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตที่มีอยู่

- การเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านทางพอร์ตที่มีอยู่
- การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว

หมายเหตุ
  - Windows® 8 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows® 8.1 ด้วย
  - Windows Server® 2012 ในส่วนนี้ จะรวมถึง Windows Server® 2012 R2 ด้วย

## การเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านทางพอร์ตที่มีอยู่

เริ่มต้นเครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากซีดีรอมนี้ และเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์

มี 8 ขั้นตอน

1. คลิก [โปรแกรมควบคุมการแฟกซ์/พิมพ์] ในแท็บ [Main] (หน้าหลัก) บนชุดซีดีโปรแกรมควบคุม

   เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจะทำงาน และหน้าจอ [Driver Installation Tool - การตั้งค่า] (เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุม - การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น

2. คลิก [Custom] (กำหนดเอง)

   หน้าจอ [Driver Installation Tool - เลือกวิธีการเชื่อมต่อ] (เครื่องมือการติดตั้งโปรแกรมควบคุม - เลือกวิธีการเชื่อมต่อ) จะปรากฏขึ้น

3. เลือก [Local Printer] (เครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง) และคลิก [Next] (ถัดไป)

   หน้าจอ [Local Printer] จะปรากฏขึ้น

4. เลือกพอร์ตที่มีอยู่จาก [Port] (พอร์ต) และรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณจาก [Model] (รุ่น) แล้วคลิก [Next]

   หน้าจอ [Software License Agreement] (ข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์) จะปรากฏขึ้น

   ข้อมูลสำคัญ
     ห้ามเลือกพอร์ตต่อไปนี้:
     - ที่อยู่ IP (หรือชื่อโฮสต์): PS
     - ที่อยู่ IP (หรือชื่อโฮสต์): (ชื่อการจำลอง)
5. อ่านเนื้อหาของข้อตกลงแล้วเลือก [ใช่] หากคุณเห็นด้วย แล้วคลิก [Install] (ติดตั้ง)

   การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

   กราฟิกของเครื่องพิมพ์ รุ่นของเครื่องพิมพ์ และที่อยู่ของเครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้น

   หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าจอ [Setup Complete] (การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏขึ้น

6. คลิก [Test Page] (หน้าทดสอบ)

   เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าทดสอบ

   หมายเหตุ
     - เครื่องพิมพ์ที่เลือกใน [Default Printer Setup] (การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์) จะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
     - หากมีการเลือกไว้เพียงเครื่องพิมพ์เดียวใน [เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้] เครื่องพิมพ์นี้จะกลายเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคลิก [ตั้งค่าการใช้ร่วมกัน]
     - คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์บนหน้าจอที่แสดงขึ้นหลังจากเลือก [Change Name] (เปลี่ยนชื่อ)
     - ถ้ามีเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียวที่เลือกไว้ภายใต้ [Printer Installed] คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์นี้บนหน้าจอที่แสดงขึ้นหลังจากเลือก [Properties] (คุณสมบัติ)
     - คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตั้งค่าด้วยการเลือก [Printing Preferences] (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
     - คุณสามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์อื่นๆ ต่อไปด้วยการคลิก [Start Again] (เริ่มต้นอีกครั้ง) เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
7. คลิก [Finish] (เสร็จสิ้น)

   ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น

8. คลิก [Yes] (ใช่)

   การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ย้อนกลับด้านบน

## การยืนยันเครื่องพิมพ์ที่ได้เพิ่มแล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าได้สร้างไอคอนเครื่องพิมพ์แล้ว

- สำหรับ Windows® XP หรือ Windows Server® 2003 ให้เลือก [เริ่ม] (Start) - [เครื่องพิมพ์และโทรสาร] (Printers and Faxes)
- สำหรับ Windows Server® 2008 ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows Vista® ให้เลือก [เริ่ม] - [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [เครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 7 หรือ Windows Server® 2008 R2 ให้เลือก [เริ่ม] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
- สำหรับ Windows® 8 หรือ Windows Server® 2012 ให้เลือก [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

โฟลเดอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ระบุอยู่ในโฟลเดอร์หรือไม่

ย้อนกลับด้านบน

จบการเตรียมเครื่องพิมพ์